|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пристрій | Інтерфейс | IP-адреса | Маска підмережі | Шлюз за замовчуванням |
| R1 | G 0/0 | 192.168.100.1 | 255.255.255.224 |  |
| G 0/1 | 192.168.100.33 | 255.255.255.224 |  |
| S 0/0/0 | 192.168.100.129 | 255.255.255.252 |  |
| R2 | G 0/0 | 192.168.100.65 | 255.255.255.224 |  |
| G 0/1 | 192.168.100.97 | 255.255.255.224 |  |
| S 0/0/0 | 192.168.100.130 | 255.255.255.252 |  |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.100.2 | 255.255.255.224 | 192.168.100.1 |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.100.34 | 255.255.255.224 | 192.168.100.33 |
| S3 | VLAN 1 | 192.168.100.66 | 255.255.255.224 | 192.168.100.65 |
| S4 | VLAN 1 | 192.168.100.98 | 255.255.255.224 | 192.168.100.97 |
| PC1 | NIC | 192.168.100.30 | 255.255.255.224 | 192.168.100.1 |
| PC2 | NIC | 192.168.100.62 | 255.255.255.224 | 192.168.100.33 |
| PC3 | NIC | 192.168.100.90 | 255.255.255.224 | 192.168.100.65 |
| PC4 | NIC | 192.168.100.126 | 255.255.255.224 | 192.168.100.97 |