|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пристрій | Інтерфейс | IP-адреса | Маска підмережі | Шлюз за замовчуванням |
| HQ | G 0/0 | 172.19.67.1 | 255.255.255.224 | N/A |
| G 0/1 | 172.19.67.33 | 255.255.255.224 | N/A |
| S 0/0/0 | 172.19.67.97 | 255.255.255.252 | N/A |
| Remote | G 0/0 | 172.19.67.65 | 255.255.255.240 | N/A |
| G 0/1 | 172.19.67.81 | 255.255.255.240 | N/A |
| S 0/0/0 | 172.19.67.98 | 255.255.255.252 | N/A |
| HQ-1 | VLAN 1 | 172.19.67.2 | 255.255.255.224 | 172.19.67.1 |
| HQ-2 | VLAN 1 | 172.19.67.34 | 255.255.255.224 | 172.19.67.33 |
| Remote-1 | VLAN 1 | 172.19.67.66 | 255.255.255.240 | 172.19.67.65 |
| Remote-2 | VLAN 1 | 172.19.67.82 | 255.255.255.240 | 172.19.67.81 |
| WS145 | NIC | 172.19.67.62 | 255.255.255.224 | 172.19.67.33 |
| WS116 | NIC | 172.19.67.30 | 255.255.255.224 | 172.19.67.1 |
| WS203 | NIC | 172.19.67.78 | 255.255.255.240 | 172.19.67.65 |
| WS234 | NIC | 172.19.67.94 | 255.255.255.240 | 172.19.67.81 |